**Eigenerklärung des Besitzers zur Ausstattung des Sprühgerätes mit abdriftmindernder Technik**

Der unterfertigte Besitzer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

erklärt, dass das Sprühgerät Typ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit folgender Rahmennummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit beiliegender Bestätigung der abdriftmindernden Technik der Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ausgestellt am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

folgende abdriftmindernde technische Ausstattungen aufweist:

**A** **alle verbauten Düsen** sind luftansaugende Injektorflachstrahldüsen mit einem Spritzwinkel von 80° - 90°;

**B** **mindestens die drei obersten Düsenpositionen** aller Düsenvarianten sind ausschließlich mit luft-  
 ansaugenden Injektorflachstrahldüsen mit einem Spritzwinkel von 80° - 90° bestückt;

**C** alle verbauten Düsen sind luftansaugende Injektorflachstrahldüsen mit einem Spritzwinkel von 80° - 90°,  
 nur unterhalb der obersten drei Düsenpositionen ist ein Satz Hohlkegeldüsen mit einer Maximalöffnung   
 entsprechend der ISO Farbe Gelb -02 verbaut.

Ort und Datum Unterschrift